		보도자료
			▪2018. 11. 14.(수) 총 5쪽(붙임2쪽 포함)
			▪배포 즉시 보도해주시기 바랍니다.
홍보담당관실 (T) 044-200-7071～7073, 7078 (F) 044-200-7911			작성	경제제도개선과 과 장 김정대 ☏ 044-200-7231 사무관 장호성 ☏ 044-200-7236
500세대 미만 아파트에도 범죄예방 건축기준 의무적용 추진된다 - ‘국민생각함’ 설문조사 응답자 94.1%가 확대필요성 공감 -

□ 앞으로 범죄예방 건축기준이 의무적으로 적용되는 대상 주택이 종전 500세대 이상 아파트에서 500세대 미만 아파트뿐만 아니라 소규모 다가구 주택으로까지 확대돼 좀 더 안전한 거주환경이 조성될 수 있을 전망이다.

국민권익위원회(위원장 박은정, 이하 국민권익위)는 주거지에 대한 국민 안전강화를 위해 ‘범죄예방 건축기준 의무적용 주거지 확대’ 방안을 마련해 지난 10월 말 국토교통부에 제도개선을 권고했다.

□ 범죄예방 건축기준이란 범죄 예방과 안전한 생활환경 조성을 위해, 자연 감시와 주거침입 방지가 용이하도록 건축물 배치‧조명 설치‧출입구 설계‧CCTV(감시카메라) 설치 등에 대한 기준을 정한 것이다. 범죄예방 건축기준은 2015년 4월에 제정되어 시행(국토교통부 고시)되고 있다.

※ 범죄예방 건축기준이 구체적으로 적용된 사례는 붙임 1. 참조

그런데 주거지 중 범죄예방 건축기준이 의무 적용되는 주택은 500세대 이상 아파트에 한정되고, 500세대 미만 아파트 등 나머지 주택들은 권장사항으로 돼 있어 소규모 다가구 주택이 상대적으로 범죄예방에 취약한 실정이다.

실제로 주거지 범죄 발생 통계를 살펴보면, 공동주택보다는 다가구주택 등 소규모 주택에서의 범죄발생이 많았으며 동일 단위면적당(10만m2당) 범죄발생 건수는 소규모 주택이 2배 이상 많은 것으로 나타났다.

<2016년 단독･공동주택의 건축물 현황 및 범죄발생건수>

(자료: 건축도시공간연구소)

구분	동수(천 동)	범죄발생건수*	연면적(10만m2)**	10만m2당 범죄발생건수
단독주택 (다가구주택 포함)	4,166	34,535	4,975	6.94
공동주택 (아파트‧연립‧ 다세대주택 포함)	422	33,593	12,085	2.78

* 범죄발생건수 출처: 경찰청 2016년 범죄통계

** 연면적 및 동수 출처: 2017 건축통계 요약집

□ 국민권익위는 범죄예방 건축기준 개선에 대한 국민 의견을 듣기 위해 건축도시공간연구소(건축도시공간분야 국책연구기관)와 협업하여  국민참여 소통 기반인 ‘국민생각함(idea.epeople.go.kr)’을 통해 지난 5월 11일부터 17일간 설문조사*를 실시했다.

* 설문조사에는 국민 409명이 응답했으며, 댓글 의견은 180건

설문결과에 따르면, ▲ 500세대 미만 아파트 등에도 범죄예방 건축기준 의무적용이 필요하다는 의견이 94.1%였고 ▲ 소규모 주택에서 범죄에 가장 취약한 장소는 사각지대(고립지대)라고 응답한 비율이 77.8%였으며 ▲ 범죄예방 건축기준이 500세대 이상 아파트에만 의무 적용되고 있다는 사실조차 모르는 경우도 85.1%에 이르는 것으로 나타났다.

또한, 500세대 미만 아파트 등에도 범죄예방 건축기준을 적용하되, 주택규모에 따라 합리적으로 정하는 것이 필요하다는 의견 등이 있었다.

√ 500세대 미만 아파트에도 범죄예방 건축기준을 의무적용하는 게 맞지만, 규모가 다르므로, 규모나 주택특성 등에 따라 다르게 정하는 게 합리적

(국민생각함 설문조사, 2018. 5.)

√ 500세대 미만의 아파트부터 우선 의무 적용하되, 범죄발생률이 높은 다가구‧다세대‧연립주택에도 의무 적용하는 것도 반드시 필요

(전문가 의견)

□ 국민권익위는 ‘국민생각함’ 설문결과와 전문가 의견, 제도의 현실적 적용 가능성 등을 종합 검토한 개선방안을 마련해 국토교통부에 내년 10월까지 제도개선할 것을 권고했다.

구체적으로는 아파트 범죄예방 건축기준*의 경우 의무적용 대상을 현행 500세대 이상 아파트에서 300세대 이상으로 확대하도록 했다.

* 아파트 범죄예방 건축기준: 출입구, 담장, 부대‧복리시설(CCTV 설치 포함), 경비실(CCTV 설치 포함), 주차장(CCTV 설치 포함), 조경, 주동 출입구, 현관문‧창문, 승강기‧복도‧계단(CCTV 설치 포함), 수직 배관 등의 설치기준 등 10개 항목

※ 세부기준은 붙임 2. 참조

300세대 미만 아파트와 다세대‧연립‧다가구 주택 등 소규모 주택은 현행 권장기준* 중 건축물 외부 출입문‧사각지대 및 주차장에 적정한 조명 또는 반사경을 설치하도록 의무화하는 방안을 검토하도록 했다.

* 현행 권장기준: 창호재(창문 등을 만드는 재료), 출입문, 주출입구, 수직 배관, 건축물 외부‧사각지대‧주차장, 검침 기기 등 설치기준 등 6개 항목

□ 국민권익위 안준호 권익개선정책국장은 “이번 개선방안이 현장에서 시행되면 주거지에서의 범죄 예방과 안전이 보다 강화될 수 있을 것으로 기대한다.”라며 “앞으로도 국민이 안전한 나라를 만들기 위해 생활 속 안전 개선 요인들을 지속적으로 발굴해 제도개선을 추진하겠다.”라고 말했다.

[붙임 1] 범죄예방 건축기준 관련 주요 사례

(자료: 대전광역시 범죄예방 환경설계 가이드라인)

기준 적용 (예시)	기준 비적용 (예시)
주변과의 시선연결을 고려하여 3면 이상 투시형 구조로 계획된 경비실	주변과의 시선연결이 미흡한 경비실
단지 내 보행동선과 인접하고 주동에서 잘 보이는 곳에 배치된 놀이공간	단지 내 고립되어 배치된 놀이공간
조명이 충분히 설치되어 안정감을 느끼는 보행공간	조명이 설치되지 않아 야간에 위험을 느끼는 보행공간
밝은 색상으로 도색되고 연색성이 우수한 조명이 설치된 주차공간	어둡고 연색성이 부족한 조명이 설치된 주차 공간

[붙임 2] 현행 주거지 범죄예방 건축기준 제도 현황

□ 범죄예방 건축기준 제도 개요

○ 자연적 감시‧접근 통제 등 범죄 예방과 안전한 생활환경 조성을 위해 건축물, 건축설비 등에 대해 정한 기준(국토교통부 고시)

□ 500세대 이상 아파트는 범죄예방 건축기준 의무적용

○ 출입구‧담장‧경비실 등 10개 항목에 대해, 감시 용이‧CCTV 설치 등 안전 시설기준 의무적 충족 요구

< 항목별 기준 >

항목별	기준 요약
출입구	▪자연적 감시가 쉬운 곳에 설치, 출입구 수는 감시가 가능한 범위로 계획
담장	▪사각지대 또는 고립지대가 없어야 하며, 감시를 위해 투시형으로 계획
부대‧복리 시설	▪접근과 감시가 용이한 곳, 놀이터는 통행이 많은 곳에 설치, CCTV 설치
경비실	▪각 방향으로 조망이 가능한 곳에 설치, 고립지역을 수시 관망가능한 CCTV 설치
주차장	▪각 방향으로 조망이 가능한 곳에 설치, 고립지역을 수시 관망가능한 CCTV 설치
조경	▪주거 침입에 이용되지 않도록 창문 등 개구부와 나뭇가지가 1.5m 이상 떨어져야 함
주동 출입구	▪통제와 인지가 용이, 주변보다 밝은 조명 설치하여 야간에 식별이 용이해야 함
현관문‧창문	▪침입 방어 성능을 갖춘 제품과 잠금장치‧도어체인을 설치, 우유투입구 등 금지
승강기‧복도‧계단	▪지하층 및 1층 승강장, 옥상 출입구, 승강기 내부 CCTV 설치, 계단실에는 외부공간에서 감시가 가능하도록 창호 설치, CCTV 1개소 이상 설치
수직 배관	▪지표면에서 지상 2층 또는 옥상에서 최상층으로 오르내릴 수 없는 구조

□ 500세대 미만 아파트‧다세대주택‧단독주택 등은 권장적용

○ 건축물 외부에 대해 감시와 식별이 용이하도록 하는 등, 500세대 이상 아파트보다 완화된 기준을 권장

< 항목별 기준 >

항목별	기준 요약
창호재	▪일정 안전기준에 맞게 침입 방어성능을 갖춘 제품을 사용
출입문	▪일정 안전기준에 맞게 침입 방어성능을 갖춘 제품을 사용
주출입구	▪자연 감시가 용이하도록 도로 또는 통행로에서 볼 수 있는 위치에 계획
수직 배관	▪지표면에서 지상 2층 또는 옥상에서 최상층으로 오르내릴 수 없는 구조
건축물 외부	▪측면, 뒷면, 출입문, 사각지대 및 주차장에 사물 식별 가능한 조명 또는 반사경 설치
검침 기기	▪전기‧가스‧수도 등 검침용 기기는 주택 외부에 설치하여 세대 내에서 검침 않는 구조